# 采 购 需 求

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可；2、中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件中约定方式联系采购人，否则视同理解和接受，开标后采购人不再受理对招标文件条款提出的质疑。

**一、项目概况**

现招一家符合条件的供应商，负责合手术室、ICU洁净设施综合性能年检及病理科化学污染物检测。

**二、服务需求**

1.中标供应商应根据《医院空气净化管理规范》、GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》、GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》和卫生部“关于医院洁净手术部验收和年检的相关规定”等法律法规的相关要求开展检测工作。

2.对检测不合格的项目，中标供应商应负责指导整改，直至符合相关标准。

3.所有检测项目完成后，中标供应商需出具合格的检测报告。

**三、付款方式**

采购人收到检测报告，根据实际检测项目、数量及投标所报单价，经审计后，以银行转账形式据实支付检测费用。

**四、报价要求**

1.以总价报价，同时报分项报价表单价。（总价=分项单价之和）

2.本项目报价应包括与检测服务有关所有费用，采购人不再追加任何费用。

**注：本项目评标办法采用最低评标价法。**

**五、其他**

请投标供应商自行勘察现场，谨慎报价，若以不了解现场等原因造成无法履约的情况，均由中标供应商承担全部责任并承担采购人损失。

**附件1：项目检测量及分项报价清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检测项目** | **拟检数量** | **单价** | | **费用小计** |
| **数额** | **单位** |
| 1 | 风速及速度不均匀度 | 364 |  | 元/测点 |  |
| 2 | 换气次数 | 8 |  | 元/间 |  |
| 3 | 静压差 | 9 |  | 元/间 |  |
| 4 | 温湿度 | 9 |  | 元/间 |  |
| 5 | 洁净度（悬浮粒子） | 77 |  | 元/测点 |  |
| 6 | 照度 | 44 |  | 元/测点 |  |
| 7 | 噪声 | 41 |  | 元/测点 |  |
| 8 | 浮游菌 | 77 |  | 元/测点 |  |
| 9 | 开门0.6m洁净度 | 1 |  | 元/测点 |  |
| 10 | 新风量 | 7 |  | 元/系统 |  |
| 11 | 末端高效过滤器检漏 | 9 |  | 元/系统 |  |
| 12 | 病理科(甲醛、二甲苯) | 4 |  | 元/间 |  |
| 13 | 总报价 |  | | | |