# 采 购 需 求

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可；2、中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3、如对公告中有任何疑问或澄清要求，请按本公告中约定方式联系市三院招标办，或在接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，供应商对谈判文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在公告约定时间内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

**一、项目概况**

本项目拟招1家供应商承担合肥市第三人民医院院区循环道沥青路面翻新改造工程任务。中标供应商须在15天内完成所有施工任务，项目时间紧、质量要求高、关注度高，投标供应商应慎重考虑报价，不得以不了解现场情况等自身原因影响施工工期、进度、质量。

**二、服务需求**

1.项目工程量及报价表（仅供参考，以现场勘查为准）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 铣刨 |  | 4123 | M2 |  |
| 2 | 沥青 | 5cm厚AC-16+3cm厚AC-10 | 3943 | M2 | 包括粘层和封层 |
| 3 | 沥青 | 8cm厚AC-16+3cm厚AC-10 | 180 | M2 | 包括粘层和封层 |
| 4 | 窨井盖抬高 |  | 68 | 个 |  |
| 5 | 沥青盖板 | 长1.2m,宽40cm,  厚20cm | 18 | 块 | 模具：钢板厚度6mm，钢筋1.2cm，模具需做防锈、防腐及涂刷镀锌漆处理 |
| 6 | 沥青盖板 | 长1.1m,宽40cm,  厚20cm | 5 | 块 | 模具：钢板厚度6mm，钢筋1.2cm，模具需做防锈、防腐及涂刷镀锌漆处理 |
| 7 | 路面下沉修复 |  | 152 | M2 |  |
| 8 | 机械台班 |  | 2 | 台 | 挖机 |
| 9 | 垃圾清运 |  | 4123 | M2 |  |
| 10 | 总报价 | 以费率报价 | | | |

2.工程质量达到现行国家施工验收规范和质量评定标准，质量等级合格。

3.项目免费质保期一年，以工程最终完工验收时间起计算。

4.中标供应商应做好施工现场的安全防护工作，若施工现场出现任何人员及车辆等安全事故，由中标供应商承担全部责任。

**三、报价要求**

1.以费率报价。

2.本项目报价应包括与工程有关的设备、劳务、材料、机械、临时设施、试验检验费、工程资料费，夜间施工费，冬雨季施工增加费、保险、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

3. 采用《2018版安徽省建设工程计价依据》及《关于贯彻执行2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价【2018】13号文）计价。主要材料价格：采用2020年3月合肥地区建设工程市场价格信息主刊不含进项税价格；信息价没有的材料、设备按照市场询价（不含进项税价格）计入。人工费执行《关于贯彻执行2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价【2018】13号文）。其中定额人工费参与取费、取税，其相对于定额人工费增加的部分只计取税金。机械费价差按规定计取。税金采用增值税一般计税方法，增值税税率为9%。

**四、付款方式**

工程竣工验收合格后，需根据实际发生工程量经审计确定结算价，以银行转账形式支付结算价的97%，余款待免费质保期满后，一次性无息支付。

**五、评标办法**

1.本项目采取综合评分法。技术分值占总分值的权重为55%，资信分值占总分值的权重为15%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则报名后领取。

2.在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

**六、其他**

1.投标供应商应自行对施工现场和周围环境（如水源、电力、地下设施及周围设施、垃圾倾倒等问题）进行勘察，充分考虑施工过程中可能发生的突发情况，并做好应急处置预案。